VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: EURO GUARDIAN GRAFFITI REMOVER PASTA

Rimozione delle macchie o ombre residue di pigmenti, macchie e ombre di pennarelli principalmente da varie superfici quali plastica, pvc, pavimenti, marmo lucidato e pietre naturali, mattoni, cemento, ceramica, acciaio, acciaio inossidabile e superfici verniciate con il prodotto denominato EURO GUARDIAN GRAFFITI REMOVER PASTA. Con cautela può essere utilizzato anche su Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB. Pronto all’uso, colore grigio, pH 11-12, densità circa 1.10 gr/cm³. Indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Da utilizzarsi sempre dopo altri rimotori come ad esempio Evo 5 Graffiti Remover, Euro Guardian Plastic Cleaner, Euro Guardian Remover Plus, o Euro Guardian Shadow Remover Thix. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Fare attenzione perché temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare guanti e occhiali di protezione. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Su superfici non protette applicare a pennello, spatola o cazzuola in uno spesso strato su tutte le ombre residue. Coprire l'area trattata con un foglio di plastica in PE o PP adatto per un massimo di 24 ore a seconda della compatibilità della superficie. Il tempo di applicazione preciso dipende dal tipo di scritta a pennarello su cui si interviene e dall’obsolescenza della scritta. Rimuovere da una superficie liscia con un panno con acqua tiepida o acqua tiepida e bassa pressione. Nella rimozione da superfici porose si raccomanda l'uso di acqua calda ad alta pressione. Su superfici protette con Anti Grafftiti Coating WB applicare pennello, spatola o cazzuola in uno spesso strato a tutte le ombre residue. Lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti e rimuovere con un panno e acqua tiepida o con acqua tiepida spruzzata a tubo. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.