VOCE CAPITOLATO EURO GUARDIAN ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: EURO GUARDIAN SHADOW REMOVER THIX

Rimozione delle macchie o ombre residue sui graffiti della maggior parte degli smalti spray, acrilici, pennarelli permanenti, pastelli e rossetti su superfici porose e non porose, lisce e ruvide come mattoni, cemento, pietra naturale, alcune plastiche e ceramica con un detergente alcalino leggermente viscoso denominato EURO GUARDIAN SHADOW REMOVER THIX. Con cautela può essere utilizzato anche su superfici protette con Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB. Pronto all’uso, colore marrone, pH 13-14, densità di circa 0,95gr/cm3. Indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Non applicare a spruzzo. Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare adeguati DPI di protezione, in particolare guanti e occhiali. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Non diluire. Applicare abbondantemente a pennello utilizzando un pennello duro con movimento circolare. Lasciare agire per 1-2 minuti su superfici protette con Euro Guardian Graffiti Coating WB e per 10-15 minuti su superfici porose non protette. Lavare via con acqua e una spazzola dura oppure con idropulitrice e ugello piatto . Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando. Lavorare dall’alto verso il basso e tenere l’ugello dell’idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno. Sulle superfici lisce o protette con Euro Guardian Graffiti Coating WB lavare via con acqua e un panno pulito e neutralizzare la superficie. Non usare idropulitrice. Sulle superfici porose o non protette con Euro Guardian Graffiti Coating WB, lavare via con acqua e una spazzola rigida o idropulitrice. Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive Se permane un alone, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi precedenti. I prodotti devono essere corredati da Scheda di Sicurezza compilata a norma REACH. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.