VOCE CAPITOLATO GRAFFITI GUARD ANTIGRAFFITI:

**LINEA RIMOZIONE**

Nome prodotto: PLASTIC CLEANER

Rimozione delle scritte con smalti spray acrilici e pennarelli su superfici delicate o plastiche, o da superfici verniciate sensibili ad altri detergenti o rimozione di graffiti, tramite utilizzo di detergente denominato PLASTIC CLEANER, non corrosivo, ecologico, biodegradabile, per vinile, plexiglas, policarbonati, acrilici e altre materie plastiche. Pronto all’uso, contenente materie prime biodegradabili, con pH 8-9, privo di MCL (cloruro di metilene), NMP / NEP (N-metil Perrilodone), GBL (lattone di acido idrossibutirrico), Etanolo, colore trasparente -giallo, densità 1.02 gr/cm3. Indicazioni specifiche nell’etichetta della confezione del livello di cura ed attenzione all’uso del prodotto; applicazione secondo le metodologie indicate dal produttore: Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. Non diluire. Fare attenzione alle plastiche vecchie rese fragili dall’esposizione ai raggi UV che potrebbero essere ulteriormente danneggiate dal processo di pulizia. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Fare attenzione perché temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare guanti e occhiali di protezione. Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Applicare con un pennello o a spruzzo e lavorare sui graffiti usando una spazzola a setole rigide con un movimento circolare. Non lasciare più di 30 secondi. Lavorare su un piccolo pezzo per volta, e lavorare dall’alto verso il basso. Lavare via ogni sezione lavorata con una spugna e acqua o un panno umido. Su superfici ampie risciacquare con tubo a bassa pressione. Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive. In caso di aloni o ombre, assicurarsi che la superficie sia asciutta e ripetere i passi precedenti o utilizzare lo Shadow Remover o Pro-Finish per le ombre di pennarelli. Sulle superfici lisce lavare via ogni sezione lavorata con una spugna e acqua o un panno umido. Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere scaricati in fognature, acque aperte o suolo. Applicazione da effettuarsi solo da operatori specializzati.